****

**شركت مجتمع گاز پارس جنوبي**

**گزارش شناخت**

**بارگيري، حمل و تخليه 400000 تن گوگرد گرانول از انبار روباز ذخيره سازي گوگرد به كشتي هاي مستقر در اسكله پارس و 240000 تن از پالايشگاههاي پنجم و ششم به انبار روباز**

**مشخصات پروژه:**

**1)عنوان مشخصات كلي، اهداف كلي و كمي پروژه:**

بارگيري، حمل و تخليه 400000 تن گوگرد گرانول از پالايشگاه هاي مجتمع به انبار روباز ذخيره سازي گوگرد در سايت يك واقع دراستان بوشهر ـ بندر عسلويه ـ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به فاصله تقريبي 18 كيلومترهمچنينبارگيري ، حمل و تخليه 240000 تن گوگرد از پالايشگاههاي پنجم و ششم به انبار روباز

**2) سازمان كارفرمائي:**

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي بعنوان كارفرما مي باشد و مدير عمليات به عنوان نماينده اصلي كارفرما و رئيس اداره حمل و نقل بعنوان رئيس دستگاه نظارت در اين پيمان مي باشد.

**3) برنامه زماني كلي اوليه(متناسب با تعهدات موضوع مناقصه):**

مدت اوليه پيمان از تاريخ ابلاغ شروع بكار لغايت دو سال شمسي است.

**4) اطلاعات تامين مالي پروژه:**

از بودجه هاي جاري اداره حمل و نقل تامين مي گردد كه بر اساس كار انجام شده و مورد تاييد دستگاه نظارت مبلغ قرارداد آتي به پيمانكار پرداخت خواهد شد.برآورد ريالي 55.032.646.903 (پنجاه و پنج ميليارد و سي و دو ميليون ششصد و چهل و شش هزار و نه صد و سه) ريال مي باشد

5) اسناد فني و اطلاعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه گر از نظر شرائط كار تبيين نمايد:

الف) نياز به اسناد فني نمي باشد.

ب) وظائف پيمانكار بصورت كامل در شرح پيمان قيد گرديده است و اهم وظائف به شرح بند 1 فوق الذكر مي باشد .

6) برنامه تداركاتي پروژه (تداركات داخلي و خارجي)، حسب مورد:

### وسائط مورد نياز :

1- تعداد 10 كاميون كشنده تريلر به همراه كفي سالم و مورد تاييد دستگاه نظارت به ظرفيت 20 عدد باكت هر باكت به ظرفيت 10 تن .

2- باكت به تعداد 20 عدد هر كدام به ظرفيت 10 تن.

3- لودر به تعداد 2 دستگاه

4- كمپرسور به تعداد يكدستگاه.

5- تعداد يكدستگاه تانكر آب 18000 ليتري با دو راننده بصورت 24 ساعته مستقر در انبار روباز.

6-تامين ادوات، تجهيزات و ابزارالات مانند : زنجير ، برزنت جهت باكتها و كشتي و لوازم مورد نياز تنظيف و پاكسازي مسير.

7- بارگذاري و باربرداري باكت ها بروي تريلر توسط جرثقيل يا هر وسيله ايمن ديگر.

8- تعداد 2 دستگاه كاميون كشنده تريلر اتاقدار با راننده مخصوص حمل گوگرد.

**7 ) قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه (نظيربيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص )**

* قوانين بيمه و تامين اجتماعي .
* قوانين مربوط به وزارت دارائي و اقتصادي و قوانين مربوط به مالياتها .
* قوانين مربوط به مناطق ويژه اقتصادي .
* بيمه هاي مسئوليت و مدني پرسنل مندرج در شرح كار .
* الزامات ايمني مطابق با مقررات و دستورالعمل هاي جاري HSE در مجتمع .
* دستورالعمل ايمني ، بهداشت و محيط زيست پيمانكاران مجتمع گاز پارس جنوبي و شركت ملي گاز ايران .
* مجموعه راهنماهای بهداشت امور HSE شرکت ملی گاز ايران .
* رعايت مسايل ايمني و استفاده از وسايل حفاظت فردی قيد شده در جدول مربوطه .
* رعايت ملاحظات زيست محيطي براساس اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ج ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .