**باسمه تعالي**

**آگهي فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله‌اي**

**موضوع :مناقصهR2-99/017تقاضاي شماره R2-9900476-RK**

ماسك سه لايه كشدار

**شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد ،اقلام مورد نياز خود را از شركت‌هاي واجد صلاحيت و از طريق مناقصه عمومي با شرايط ذيل تامين نمايد :**

|  |  |
| --- | --- |
| **شرايط شركت در مناقصه** | **مدارك مورد نياز** |
| **داشتن شخصيت حقوقي/ يا حقيقي** | **1.ارسال نامه اعلام آمادگي و درج شناسه ملي جهت شركت در مناقصه**  **2.ارائه تاييديه از اداره ثبت شركت‌ها مبني برآخرين تغييرات و اساسنامه شركت به همراه نشاني دقيق شركت/كارخانه براي اشخاص حقوقي**  **3.ارائه جواز كسب از صنف مربوط به اقلام مورد نياز مجتمع گاز پارس جنوبي براي اشخاص حقيقي** |
| **داشتن توانايي مالي براي تامين اقلام و ارائه ضمانت بانكي و يا واريز وجه نقد جهت شركت در فرايند** ارجاع **كار**  به مبلغ 000/000/805 ريال | **ارائه يكي از مدارك ذيل جهت ارزيابي توانايي مالي مطابق جدول فرم شماره 1 (اسناد استعلام ارزيابي كيفي)**  **1.ارائه اظهارنامه مالياتي و ارائه اسناد ماليات‌هاي قطعي و علي الحساب پرداخت شده در پنج سال گذشته**  **2.فروش آخرين سال توليد مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورت‌هاي مالي تأييد شده در پنج سال گذشته**  **3.دارايي‌هاي ثابت مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه دارايي‌ها** |
| **حسن انجام كار و تعهدات** | **1.تكميل جدول خود اظهاري در فرم شماره 2**  **2.ارائه تاييديه يا رضايت‌نامه از مشتريا ن قبلي** |
| **حسن سابقه شركت** | **1.جدول فرم شماره 4 ملاك ارزيابي جدول فرم شماره2 مي باشد.**  **2. ارائه رضايت‌نامه از مشتريان قبلي در مورد انجام كارهاي مشابه با ذكر نام خريدار، حجم يا ارزش تقريبي معامله انجام شده و اطلاعاتي كه توانمندي پيشنهاد دهنده را براي عرضه كالاي مورد نظر به اثبات برساند.** |
| **استاندارد بودن محصولات** | **1.ارائه گواهينامه‌هاي مربوطه جهت ارزيابي مطابق فرم شماره 3** |
| **داشتن تجربه و دانش لازم** | **1.ارائه مدارك مثبته در خصوص ساخت و يا تامين كالاهاي مشابه با موضوع مناقصه با توجه به فرم شماره 4** |
| **نحوه تضمين كيفيت محصولات و خدمات پس از فروش** | **1.اعلام نحوة تضمين محصولات (گارانتي) مطابق جدول فرم شماره 5-1**  **2. اعلام نحوة تامين خدمات پس از فروش (وارانتي) محصولات مطابق جدول فرم شماره 5-2**  **3. اعلام نحوه چگونگي بسته بندي و حمل و نقل محصولات مطابق جدول فرم شماره 5-3**  **4. اعلام نحوهچگونگي نصب محصولات و تجهيزات مطابق جدول فرم شماره 5-4**  **5. اعلام نحوه بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات تجهيزات مطابق جدول فرم شماره 5-5** |
| **ظرفيت توليد** | **1. اعلام ظرفيت توليد بر اساس پروانه‌ها يا مجوزهاي توليد و بر اساس خود اظهاري مطابق جدول فرم شماره 6** |
| **داشتن توانايي ارائه پيشنهادات فني و مالي در مدت زمان حداكثر 14 روز** |  |
| **حداكثرامتيازارزيابي كيفي هرمعيار** | **1-توان مالي 10 امتياز 2- حسن سابقه(حسن انجام كار و تعهدات) 40 امتياز 3- استانداردهاي توليد 20 امتياز**  **4- داشتن تجربه (دانش و سابقه كار) 15 امتياز 5- نظام تضمين كيفيت 5 امتياز 6- ظرفيت توليد 10 امتياز**  **(مطابق مواد 24 ،25،‌‌26، ‌‌27،‌‌28 و 29 آيين نامة اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)** |
| **حداقل امتياز قابل قبول ارزيابي كيفي** | **حداقل امتياز قابل قبول براي دعوت به مناقصه 60 (شصت) امتياز مي‌باشد.** |

**از متقاضياني كه توانايي احراز شرايط عمومي را داشته و قادر به ارائه مدارك مورد نياز مي‌باشند دعوت مي‌گردد حداكثر14 روز پس از درج آگهي نوبت دوم؛مدارك (رزومه و فرم تكميل شده اسناد استعلام ارزيابي كيفي)و همچنين نامه اعلام آمادگي خود جهت شركت در اين مناقصه را به آدرس استان بوشهر ـ بندر عسلويه ـ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ـ شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ـ فاز 2و3 ـاداره خدمات كالاي پالايشگاه دوم ـ صندوق پستي 311ـ75391تلفن: 89077313139، فاكس:07737325438جهت ارزيابي و تعيين صلاحيت ارسال نمايند (ارزيابي صلاحيت متقاضيان مطابق جدول صفحه 3اسناد استعلام ارزيابي كيفي صورت مي پذيرد).**

**اداره تداركات و امور كالاي اين مجتمع پس از بررسي و كنترل مدارك ارسالي، نتيجه ارزيابي خود را بر اساس فرم ارزيابي اوليه تامين كنندگان كالا و شاخص‌هاي ارزيابي به اطلاع داوطلبان واجد صلاحيت خواهد رساند. (مناقصه فوق دو مرحله‌اي بوده و اسناد مناقصه تنها درصورت احراز صلاحيت در اختيار داوطلبان واجد شرايط قرار خواهد گرفت )**

**بديهيست شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در كليه مراحل برگزاري مناقصه ( بررسي مدارك ، تعيين صلاحيت ، بررسي اسناد مالي و فني و ... ) و تحت هر شرايط مختار مي‌باشد.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شرح كلي | تعداد اقلام | واحد كالا | رديف |
| **ماسك سه لايه كش دارشامل سه لايه به ترتيب اسپان باند – لايه مياني ملت بلون – اسپان باند**  **داراي يكي از استاندارد هاي ذيل:**  **استاندارد آمريكا:ASTM F2100**  **استاندارد اروپا:EN14683**  **استاندارد چين:YY/T0969**  **و يا تائيديه اداره كل تجهيزات و ملزومات پزشكي يا مركز سلامت محيط و كار سازمان بهداشت و درمان آموزش پزشكي باشد.** | 400000 | NO | 1 |

**مشخصات ماسک سه لایه کش دار**

* **ماسک درخواستی باید تمام التراسونیک و دارای فیکساتور (گیره بینی) باشد.**
* **کش ماسک ضد حساسیت و به صورت التراسونیک به لایه بیرونی ماسک متصل باشد.**
* **لایه بیرونی، ضد آب با جنس منسوجات بدون بافت اسپان باند و گرماژ 25 به رنگ سبز سدری که بر روی آن، لایه بیرونی (OUT) درج شده باشد.**
* **لایه میانی، فیلتر بی بافت با جنس ملت بلون با گرماژ 25 باشد.**
* **لایه داخلی، دارای خاصیت جذب با جنس منسوجات بدون بافت اسپان باند با گرماژ 30 باشد.**
* **ابعاد ماسک باید به گونه ای باشد که بینی و دهان کاربر را به طور مناسبی بپوشاند.**

**الزامات**

* **زمان تحویل: حداکثر 30 روز تقویمی**
* **در صورت عدم مطابقت با هر یک از مشخصات ذکر شده، پیشنهاد ارسالی مورد تایید نمی باشد.**
* **ماسک تولیدی باید دارای تاییدیه معتبر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی باشد.**
* **از تاریخ تولید ماسک هایی که تحویل پالایشگاه می گردد، نباید بیشتر از یک ماه گذشته باشد.**
* **ضروری است تاییدیه پارچه استفاده شده در تولید هر سه لایه ماسک از مراجع ذیصلاح ارائه گردد.**

توجه: مشخصات كامل و دقيق اقلام مورد نياز در اسناد مناقصه قيد گرديده و در اختيار تامين كنندگان واجد شرايط و تعيين صلاحيت شده قرار خواهد گرفت.

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي